运行former\_oscillator.m 得出前26min内两个函数的值

运行 f1.m 输入 i (累加的值，如26+2.5\*n)，L（第2.5minLED光强），ylast1，ylast2

得到LACI2 （接下来2.5min内LED光强），yy1，yy2

将LACI2传给LED

2.5min, 运行f1.m